**UKR/ITB/2024-002**

**Annex A.1**

**Packaging requirements \ Вимоги до пакування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Матеріали** | **Packing \ Пакування** |
| Timber board 25x100x4000mm (incl antiseptic treatment) Grade not lower than B | Дошка 25х100х4500мм (з антисептичною обробкою) Клас якості не нижче В | 1 package (pallet) - 250 pcs. 1 пакування (палета) - 250 шт. |
| Timber batten 70x150x4000mm (incl antiseptic treatment) Grade not lower than B | Брус 70х150х4500мм (з антисептичною обробкою) Клас якості не нижче В | 1 package (pallet) - 50 pcs. 1 пакування (палета) - 50 шт. |
| Timber rafter 100x200x4000mm (incl antiseptic treatment) Grade not lower than B | Брус 100х200х4500мм (з антисептичною обробкою) Клас якості не нижче В | 1 package (pallet) - 25 pcs. 1 пакування (палета) - 25 шт. |
| Plywood. Dimentions: 1.52m x 1.52m x0.05m Quality not lower than type II | Фанера. Розміри: 1.52м х 1.52м х 0.05м Сорт не нижче ІІ | 1 package (pallet) - 25 pcs. 1 пакування (палета) - 25 шт. |
| OSB 2500x1200x10mm. 600+kg/m3 | ОСБ 2500х1200х10мм. 600+ кг\м3 | 1 package (pallet) - 100 pcs. 1 пакування (палета) - 100 шт. |
| Ruberoid / Roofing waterproof 1x10m roll | Рубероїд 1х10м | 1 package (pallet) - 24 pcs. 1 пакування (палета) - 24 шт. |
| Roofing metal sheets (not less 0,45mm thikness, 1190 wide) | Профнастил ( не меньше 0.45мм товщина, 1190 мм ширина) | 1 package (pallet) - 118 pcs. 1 пакування (палета) - 118 шт. |
| Roofing metal tiles sheets (not less 0,45mm thikness, 1190 wide) | Металочерепиця ( не меньше 0.45мм товщина, 1190 мм ширина) | 1 package (pallet) - 118 pcs. 1 пакування (палета) - 118 шт. |
| Galvanized roofing sheet 1000\*2000\*0,5mm | Лист оцинкований 1000x2000x0,5 мм | 1 package (pallet) - 166 pcs. 1 пакування (палета) - 166 шт. |
| Bituminous sheet 2000x760mm, 8-wave | Лист бітумний 2000x760мм, 8-хвильовий | 1 package (pallet) - 150 pcs. 1 пакування (палета) - 150 шт. |
| Nail 3x70mm | Цвях 3х70 мм | 1 package -10 kg, 1pallet - 100 packs. 1 пакування - 10кг, 1 палета - 100 пачок |
| Nail 4x100mm | Цвях 4х100 мм | 1 package -10 kg, 1pallet - 100 packs. 1 пакування - 10кг, 1 палета - 100 пачок |
| Nail 6x200mm | Цвях 6х200 мм | 1 package -10 kg, 1pallet - 100 packs. 1 пакування - 10кг, 1 палета - 100 пачок |
| Nail roofing 5x120 galv cap | Цвях шиферний 5х120 мм, оцинкована шляпка | 1 package -10 kg, 1pallet - 100 packs. 1 пакування - 10кг, 1 палета - 100 пачок |
| Screw for roof (Washaer Head Self Drilling Screws 4,8x 35) | Саморіз по дереву для металопрофілю (з прессшайбою, 4.8х35) | 1 package - 250pcs 1 пакування - 250 штук |
| Steel staple d8-L300mm | Скобка металева 300х100х8 (ДхВхДіам) | 1 package - 10pcs 1 пакування - 10 штук |
| Skate (roof ridge) 200x200x2000 | Коник оцинкований / Оцинкована Вітрова планка 200х200х2000 | 1 package -50 pcs, 1pallet - 300 pcs. 1 пакування - 50 шт, 1 палета - 300 шт |
| Cement M400 | Цемент ПЦ II/Б-Ш-400 | 1 package - 25 кг, 1pallet - 64 packs. 1 пакування - 25 кг, 1 палета - 64 мішка |
| Brick (silicate) 250x120x88 | Цегла повнотіла (Цегла Сілікатна Потовщена лицьова), 250x120x88 | 1 package (pallet) - 360 pcs. 1 пакування (палета) - 360 шт. |
| Brick (clay full) 250x120x65, М150, F50, W18% | Цегла повнотіла (Цегла керамічна, рядова, 250x120x65б М150, F50, W18% | 1 package (pallet) - 312 pcs. 1 пакування (палета) - 312 шт. |
| Thermal insulation (mineral wool) 50 mm | Утеплювач базальтовый (мінеральна вата) Товщина: 50 мм | 1 pcs - 0.72 sq.m, 1 pallet - 138,24 sq.m. 1 штука - 0,72 м.кв., 1 палета - 138,24 м.кв |
| Thermal insulation (mineral wool) 100mm | Утеплювач базальтовый (мінеральна вата) Товщина: 100 мм | 1 pcs - 0.72 sq.m, 1 pallet - 69.12 sq.m. 1 штука - 0,72 м.кв., 1 палета - 69,12 м.кв |
| Extruded polystyrene, 50mm, 27 kg/m.cub | Екструдований пінополістирол, 50мм, 27 кг/куб.м | 1 pcs - 0.6844 sq.m, 1 pack (8pcs) - 5.4762 sq.m. 1 штука - 0,6844 м.кв., 1 пачка (8 штук) - 5,4752 м.кв |
| Sand, density kg/m³: at least 1440 | Пісок Щільність, кг / м³: не менше 1440 | 1 tonn in bigbag. 1 тона бігбег |
| Gravel, density kg/m³: at least 1350 | Гравій Щільність, кг / м³: не менше 1350 (0-40) | 1 bag - 25 kg, 1 pallet - 40 bags. 1 мішок - 25 кг., 1 палета - 40 мішків |
| Mesh for the plaster, peephole: 4х4 mm (+/-25%) | Сітка Штукатурна Вічко: 4х4мм (+/-25%) | 1 roll - 50 sq.m. 1 рулон - 50 м2 |
| Putty start, Base: Gypsum | Шпаклівка стартова Основа: Гіпсова | 1 bag - 25 kg, 1 pallet - 60 bags. 1 мішок - 25 кг., 1 палета - 60 мішків |
| Putty finish, Base: Gypsum | Шпаклівка фінішна Основа: Гіпсова | 1 bag - 25 kg, 1 pallet - 60 bags. 1 мішок - 25 кг., 1 палета - 60 мішків |
| oil / water based paint | Фарба на олійній/водній основі. | 1 can - 14 kg, 1 pallet - 40 cans.1 відро - 14 кг,1 пал. - 40 відер |
| Sewage pipes (including all necessary for proper connection and operation), Diameter: 110мм | Каналізаційні труби (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Діаметр: 110мм | 1 pcs - 2 meters. 1 штука - 2 метри |
| Water pipes (including all necessary for correct connection and operation), Diameter: 25мм | Водопровідні труби (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Діаметр: 25мм | 1 pcs - 4 meters. 1 штука - 4 метри |
| Electrical cables (including wiring for electrical cables, junction boxes and all necessary for proper installation and operation), Cut size: 3\*2.5 mm2 | Електричні кабелі (включаючи гофру для ел. кабелів та розвідні коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлатації) Розмір перерізу: 3\*2.5мм2 | 1 pack - 100 meters. 1 бухта - 100 м. |
| Single socket surface mounted, Rated current: 16А | Розетка одинарна накладна Номінальний струм: 16А | 1 pack - 10 pcs. 1 пачка - 10 штук |
| Single switch surface mounted, Rated current: 10А | Вимикач одинарний накладний Номінальний струм: 10А | 1 pack - 10 pcs. 1 пачка - 10 штук |
| Construction foam, All-season, Professional | Піна Монтажна Особливості: всесезонна, Професійна | 1 pack - 10 pcs. 1 пачка - 10 штук |
| Screw for wood TN70 | Саморіз по дереву TN70 | 1 pack - 250 pcs. 1 пачка - 250 штук |
| Screw for wood TN90 | Саморіз по дереву TN90 | 1 pack - 250 pcs. 1 пачка - 250 штук |
| Aerated concrete block 600х200х300 (D500, B3, 500kg/m3, F35) | Газобетон (ШхВхГ): 600х200х300 (D500, B3 500kg/m3, F35) | 1 pallet - 50 pcs. 1 палета - 50 штук |
| Steam insulating film, roll | Парова ізоляційна плівка | 1 roll - 75 sq.m. 1 рулон - 75 м.кв. |
| Waterproofing film | Гідроізоляційна плівка | 1 roll - 75 sq.m. 1 рулон - 75 м.кв. |
| Steel Corner 63x63x5 | Сталевий куточок 63х63х5 мм | 1 pcs - 6 meters. 1 штука - 6 метрів |
| Rod, 6мм | Катанка (шток), 6 мм | 1 pcs - 6 meters. 1 штука - 6 метрів |
| Steel rebar, 6mm | Арматура, 6мм | 1 pcs - 6 meters. 1 штука - 6 метрів |
| Steel rebar, 6mm | Арматура, 8мм | 1 pcs - 6 meters. 1 штука - 6 метрів |
| Drywall, water-resistant, 12.5mm | Гіпсокартон вологостійкий, 12.5mm | 1 sheet - 3 sq.m., 1 pallet - 72 sheets. 1 лист - 3 м.кв., 1 палета - 72 листа |
| Drywall glue, 25kg | Клей для гіпсокартону 25кг | 1 bag - 25 kg, 1 pallet - 40 bags. 1 мішок - 25 кг., 1 палета - 40 мішків |
| Drywall galvanized profile, UD 27/3, 4mm, 3000mm | Профіль для гіпсокартону оцинкований, UD 27/3, 4мм, 3000мм | - |
| Drywall galvanized profile, CD 60/3, 4mm, 30000mm | Профіль для гіпсокартону оцинкований, CD 60/3, 4мм, 3000мм | - |
| Metal door (ext door, frame, lock), 2100x900 mm Heat transfer coefficient not less than 0.6 m2 K / W | Блок дверний металевий Двері зовнішні, металеві, з рамою та замком, 2100х900 мм Опір теплопередачі не менше 0,6 м2 К/Вт | - |
| Wooden door (frame, handle, door trim), 2000x900 mm | Блок дверний дерев'яний Двері внутрішні, дерев’яні, 2000х900 мм | - |
| Linoleum | Ліноліум Сфера застосування: Побутовий | - |
| Ceramic granite tile for the Floor | Керамограніт для полу | - |
| Ceramic tile for walls | Керамічна плитка для стін | - |
| Glue for ceramic tile/ceramic granite tile | Клей для керамічної плитка призначення - Керамограніт/керамічна плитка | - |
| Decorative polystyrene panels for the ceiling | Декоративні панелі стельові з пінопласту | - |
| Decorative polystyrene mouldings, Dimensions: 2000х50х50 mm | Декоративні молдинги з пінопласту Розміри: 2000х50х50 мм | - |
| Glue for decorative elements (Liquid nails), Base: Acrylic | Клей для декоративних елементів (Рідкі цвяхи) Основа: Акрил | - |
| Compact toilet with seat and lid Installation type: floor mounted  Including everything necessary for its correct connection and operation | Унітаз-компакт з сидінням та кришкою Тип установки: підлоговий В комплект поставки додати все необхідне для підключення та експлуатації | - |
| A metal bathtub, including a wall-mounted mixer, a spout and a shower head, and everything necessary for its correct connection and operation. Product material: steel Product length: 1750mm ± 50mm | Ванна металева включно з настінним змішувачем, виливом та душовою лійкою, та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації.  Матеріал виробу: сталь  Довжина виробу: 1750мм ± 50мм | - |
| Shower cabin Version: closed corner Construction: double-walled Shape: quarter circle Entrance width (mm): not less than 600mm Dimensions of the cabin as a whole (WxDxH): not less than 800x800x1950mm In the delivery set, add legs, a siphon and a shower set with a spout, a single-lever mixer, a shower head and a bracket for a shower head and everything necessary for connection | Душова кабіна Варіант виконання: закрита кутова  Конструкція: двостінна Форма: чверть кола Ширина входу (мм): не мешьше 600мм Розміри кабіни в зборі (ШхДхВ): не меньше 800х800х1950мм В комплект поставки додати ніжки, сифон та душовий комплект з виливом, одноважільним змішувачем, душовою лійкою і кронштейном для душової лійки і все необхідне для підключення | - |
| Sink for bathroom (with stand, mixer and everything necessary for its correct connection and operation), Width not less then 500mm | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем і усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації). Ширина не меньше 500мм | - |
| Stainless steel recessed kitchen sink made of stainless steel recessed with a cabinet, including a mixer and everything necessary for its correct connection and operation Depth: not less than 150mm Width: not less than 600 mm | Мийка кухонна з неіржавіючої сталі врізна з тумбою, включно зі змішувачем і усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації Глибина: не меньше 150мм Ширина: не меньше 600мм | - |
| LED ceiling surface-mounted lantern, 18W, 3000-4200K | LED світильник стельовий накладний, 18W, 3000-4200K | - |
| Wall mounted electric convector heater, Maximum power: 1500Вт | Настінний електроконвектор обігрівач Максимальна потужність: 1500Вт | - |
| Wall mounted electric boiler (100l), Maximum power: 1500Вт | Настінний електричний бойлер (100л) Максимальна потужність: 1500Вт | - |
| Provision of metal-plastic windows, TEMPERED | Металопластиковий віконний блок, гартоване скло | - |
| Provision of metal-plastic windows, NON-TEMPERED | Металопластиковий віконний блок, не гартоване скло | - |
|  |  |  |