|  |
| --- |
| **Опис** |
| **Технічне обслуговування типу А – кожні 10 000 км:**   * перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, рідини для склоочисників * діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування * заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння * діагностика ходової частини * змащення карданного валу * заміна масляного фільтра * заміна салонного фільтра * заміна повітряного фільтра * заміна паливного фільтра * розвал-сходження |
| **Технічне обслуговування типу B – кожні 30 000 км:**   * перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, гальмівної рідини, рідини для склоочисників * діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування * перевірка рівня масла в коробці передач (при необхідності долити) * заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння * діагностика ходової частини * змащення карданного валу * заміна масляного фільтра * заміна салонного фільтра * заміна повітряного фільтра * заміна паливного фільтра * розвал-сходження |
| **Технічне обслуговування типу C – кожні 60 000 км:**   * перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, гальмівної рідини, рідини для склоочисників * діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування * перевірка рівня масла в коробці передач (при необхідності долити) * заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння * діагностика ходової частини * змащення карданного валу * заміна масляного фільтра * заміна салонного фільтра * заміна повітряного фільтра * заміна паливного фільтра * розвал-сходження * заміна масла в розподільній коробці * заміна масла в осях (передній і задній) * заміна гальмівної рідини |
| **Технічне обслуговування типу D – кожні 90 000 км:**   * перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, гальмівної рідини, рідини для склоочисників * діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування |

|  |
| --- |
| * перевірка приводного паса навісних агрегатів і комплекту роликів * заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння * діагностика ходової частини * змащення карданного валу * заміна салонного фільтра * заміна масляного фільтра * заміна повітряного фільтра * заміна паливного фільтра * розвал-сходження * заміна масла в розподільній коробці * заміна масла в осях (передній і задній) * заміна охолоджуючої рідини радіатора * заміна гальмівної рідини * заміна масла в коробці передач |