|  |
| --- |
| **Опис** |
| **Технічне обслуговування типу А – кожні 10 000 км:*** перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, рідини для склоочисників
* діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування
* заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння
* діагностика ходової частини
* змащення карданного валу
* заміна масляного фільтра
* заміна салонного фільтра
* заміна повітряного фільтра
* заміна паливного фільтра
* розвал-сходження
 |
| **Технічне обслуговування типу B – кожні 30 000 км:*** перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, гальмівної рідини, рідини для склоочисників
* діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування
* перевірка рівня масла в коробці передач (при необхідності долити)
* заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння
* діагностика ходової частини
* змащення карданного валу
* заміна масляного фільтра
* заміна салонного фільтра
* заміна повітряного фільтра
* заміна паливного фільтра
* розвал-сходження
 |
| **Технічне обслуговування типу C – кожні 60 000 км:*** перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, гальмівної рідини, рідини для склоочисників
* діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування
* перевірка рівня масла в коробці передач (при необхідності долити)
* заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння
* діагностика ходової частини
* змащення карданного валу
* заміна масляного фільтра
* заміна салонного фільтра
* заміна повітряного фільтра
* заміна паливного фільтра
* розвал-сходження
* заміна масла в розподільній коробці
* заміна масла в осях (передній і задній)
* заміна гальмівної рідини
 |
| **Технічне обслуговування типу D – кожні 90 000 км:*** перевірка рівня масла, охолоджуючої рідини, гальмівної рідини, рідини для склоочисників
* діагностика загального стану автомобіля: електрика, рульове управління, гальмівна система, система кондиціонування
 |

|  |
| --- |
| * перевірка приводного паса навісних агрегатів і комплекту роликів
* заміна масла в двигуні внутрішнього згоряння
* діагностика ходової частини
* змащення карданного валу
* заміна салонного фільтра
* заміна масляного фільтра
* заміна повітряного фільтра
* заміна паливного фільтра
* розвал-сходження
* заміна масла в розподільній коробці
* заміна масла в осях (передній і задній)
* заміна охолоджуючої рідини радіатора
* заміна гальмівної рідини
* заміна масла в коробці передач
 |